
PRESSEMITTEILUNG



[bookmark: _GoBack]Kärcher mit neuer Hochdruckreiniger-
Superklasse

12 neue Varianten für professionelle 
Anwender 

	Winnenden, Januar 2023 – Mit insgesamt zwölf neuen Produkten überarbeitet Kärcher sein Sortiment an Kaltwasser-Hochdruckreinigern der Superklasse. Mit dem HD 9/20-4 S, HD 10/21-4 S, HD 10/25-4 S und dem HD 13/18-4 S gibt es vier verschiedene Produktklassen, die in jeweils drei unterschiedlichen Ausstattungsvarianten erhältlich sind. Die neuen, kraftvollen Geräte für professionelle Anwender sind besonders ergonomisch. Dank Rotordüsen mit Vibrasoft-Funktion werden bei den Modellvarianten “Plus” Vibrationen um bis zu 30 Prozent reduziert, was besonders lange Arbeitseinsätze komfortabler macht.

Je nach Variante bringen die neuen Modelle eine Durchflussmenge von 900 bis 1.300 Litern pro Stunde sowie einen Arbeitsdruck von 250 bar mit sich und eignen sich damit für das Entfernen starker Verschmutzungen, unter anderem im landwirtschaftlichen Bereich oder in der Baubranche. Robuste Pumpen mit keramikbeschichteten Kolben und Zylinderköpfen aus Messing sowie luft-/wassergekühlte Motoren sorgen auch bei starker Beanspruchung für eine lange Lebensdauer der Geräte.  

Mit Hilfe der Easy!Force-Hochdruckpistole, welche die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls nutzt und damit die Haltekraft für Anwender auf null reduziert, kann lange und ermüdungsfrei gearbeitet werden. Durch die Ausstattung mit Servo-Control können Anwender die Wassermengen- und Druckregulierung komfortabel an der Pistole vornehmen. Rotordüsen mit Vibrasoft-Funktion sorgen zudem dafür, dass Vibrationen reduziert und die Hände richtig durchblutet werden – das erleichtert Anwendern vor allem lange Arbeitseinsätze. Die SXA-Varianten verfügen außerdem über eine automatische Schlauch- 


trommel, die das Auf- und Abwickeln des Schlauches auch unter Druck erleichtert.
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	HD 9/20-4 S
	HD 10/21-4 S
	HD 10/25-4 S
	HD 13/18-4 S
	

	Wasserförder-
menge (l/h)
	500-900
	500-1000
	500-1000
	700-1300
	

	Arbeitsdruck
(bar) 
	50-200
	50-210
	80-250
	50-180
	

	Max. Druck
(bar) / Mpa
	250
	250
	280
	250
	

	Anschlussleistung (kW)
	7
	8
	8,8
	8,8
	

	Max. Temperatur 
(°C)
	60
	60
	60
	60
	

	Gewicht (kg)
	62,4 
	63,4
	67 
	69,8 
	

	Maße (LxBxH mm)
	607x518x1063
	607x518x1063
	607x518x1063
	607x518x1063
	

	Lanze (mm)
	1050
	1050
	1050
	1050
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Mit Funktionen wie der automatischen Schlauchtrommel erleichtern die neuen Modelle der HD Superklasse Anwendern ihre Arbeitseinsätze. 
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Die robusten Geräte eignen sich  für das Entfernen starker Verschmutzungen, unter anderem im landwirtschaftlichen Bereich oder in der Baubranche.
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Durch die Ausstattung mit Servo-Control können Anwender die Wassermengen- und Druckregulierung komfortabel an der Pistole vornehmen.
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